

**TP2:**

**Desenvolvimento de Aplicação e Configuração de uma Rede**

Redes de Computadores 2014/2015

**Hugo Manuel Carvalho Fonseca 201109210**

**Nuno Diogo Gonçalves Martins 201105567**

**Nuno Figueiredo Pires 200907657**

**Turma 13**

**Sumário**

O relatório é constituído por uma análise detalhada quer à implementação da aplicação de *download*, quer às configurações da rede local. Desse modo, serão descritas a arquitetura da aplicação, bem como as análises às configurações feitas ao longo das várias experiências, sendo, sendo que necessário, auxiliadas de *logs* retirados e/ou comandos efetuados.

Após a descrição dos resultados obtidos, procuraremos retirar conclusões acerca dos conceitos envolvidos no projeto e que foram lecionados na unidade curricular durante o semestre.

**Introdução**

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, lecionado no 4.º ano do MIEEC de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (MIEEC), ramo de Telecomunicações, Eletrónica e Computadores, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem como objetivos principais a implementação:

1. Desenvolvimento de uma aplicação, responsável pelo *download* de um único ficheiro em cada execução;
2. Configuração e estudo de uma rede local de computadores.

Deste modo, a aplicação irá consistir, numa primeira fase, no *download* de um ficheiro de um servidor FTP, através da implementação de um protocolo FTP auxiliado de *sockets*. Um *socket* será utilizado para comunicar ao servidor o pedido de entrada em modo passivo, bem como a inserção das credenciais respetivas. Após entrar em modo passivo, o servidor enviará 6 *bytes*, contendo o endereço IP do servidor e a porta à qual se deverá conectar, sendo criado, para o efeito, um novo *socket*. Este *socket* será responsável pela receção de dados do ficheiro escolhido.

Por último, será configurada uma rede local de computadores passo-a-passo, i.e., configuração de uma rede de IPs, criação e configuração de LANs virtuais, configurações de um *router* e de *router* comercial com implementação de NAT e, por último, configuração do DNS. Só após estes passos, separados em várias experiências, será possível testarmos a nossa aplicação na rede de computadores configurada.

Em relação à estrutura do relatório, esta encontra-se dividida em seis secções:

* A (presente) introdução, a qual faz uma breve introdução ao conteúdo e objetivo trabalho descrito;
* Descrição da arquitetura da aplicação, bem como exemplificação do seu bom funcionamento através da exposição de um caso de utilização;
* Descrição da configuração da rede local e análise dos resultados obtidos, bem como dos objetivos de cada experiência, auxiliada pelos *logs* obtidos (e incluídos em anexo);
* Apresentação dos diagramas de casos de uso, onde é indicada a sequência de chamadas das funções;
* Conclusões obtidos após finalização do projeto, onde será feito um resumo do que foi tratado e salientados os pontos fulcrais do projeto;
* Inclusão de anexos importantes, nomeadamente, o código responsável pelo *download* do ficheiro, assim como os comandos usados para configurar a rede e os *logs* obtidos.

**Parte 1 – Desenvolvimento de aplicação de *download* de ficheiro**

**Parte 2 – Configuração e análise da rede**

* 1. Configuração de rede IP

Esta experiência teve como objetivo a configuração de uma rede IP que, neste caso, foi estabelecida entre dois computadores através as suas portas série e por meio de um cabo série.

Inicialmente, começou-se por desligar o cabo que liga o *switch* ao *router* do laboratório, algo que resultou na perda da ligação à internet em ambos os computadores. Deste modo, pretendeu-se entender o funcionamento dos protocolos ARP e ICMP quando se recebe/envia um *ping*.

O protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) é usado quando um computador, conectado a uma rede, pretende enviar uma trama *ethernet*, sendo conhecedor do endereço IP do computador a que se destina. Desse modo, antes de enviar o trama *ethernet*, o computador procura saber qual é o endereço MAC correspondente ao IP que se pretende. Tal é conseguido através do envio de uma ARP *Request*, em *broadcast*, obtendo essa informação. Cada computador que se encontra conectado à rede recebe essa mensagem e, caso verifica que essa mensagem lhe é destinada, retornará a informação pretendida, igualmente em *broadcast*. Após isso, o computador que pretende as informações irá atualizar a sua ARP *table* – tabela que contém os endereços MAC para IPs já conhecidos -, enviando, posteriormente, a trama *ethernet* com as informações que já contém.

Deste modo, cada trama ARP contém quer o IP de origem, quer o de destino, identificando assim o caminho que se pretende fazer. No entanto, é também identificado o endereço MAC do computador no qual partiu a trama pela última vez, assim como o endereço MAC para onde esta se dirige. Tal deve-se devido ao facto de, em cada momento, a trama ARP poder situar-se num qualquer sítio aleatório da rede e é necessário saber o último endereço MAC para poder enviar a resposta e o endereço MAC de destino onde continuar a procurar (sendo que este é, inicialmente, o de *broadcast*).

Quando enviamos um comando *ping*, no caso deste ainda não ter na sua tabela ARP a identificação que qual computador possui determinado IP, envia antes uma trama ARP, por forma a obter esta informação (tal como foi anteriormente descrito). Após isso, será enviado uma trama ICMP (tipo 8, que corresponde a um “*echo* *request*”) para o computador respetivo. Em consequência disso, o computador que recebeu a trama enviará contrariamente uma trama ICMP (tipo 0, correspondente a um “*echo reply*”). Note-se que os endereços MAC e IP destas duas tramas estão em conformidade com o que foi descrito no parágrafo anterior.

É também possível determinação qual o tipo de trama *Ethernet*. Para tal, basta observar os 2 *bytes* correspondentes ao *header*. No caso de conter o valor 0x0800, corresponde ao protocolo ARP, ao invés do valor 0x0806, que corresponde ao protocolo IPv4. Para além destes, no caso de se tratar de um protocolo IP, existe no *header* a informação sobre o protocolo correspondente e que, no caso do ICMP, conterá o valor 1. Para saber o tamanho de uma trama, quer o programa *Wireshark*, quer o pacote IP contêm esta informação. Através do pacote IP, existe um parâmetro que refere o tamanho, enquanto, no *Wireshark*, facilmente obtemos esta informação ao observar os *logs* obtidos (para cada trama, possui uma coluna com o tamanho respetivo).

Por último, uma interface *loopback* é uma interface virtual que não está associada a qualquer componente física num computador, sendo habitualmente usada para testes. Assim, tal como seu nome indica, qualquer mensagem transmitida para esta interface é imediatamente recebida pelo mesmo. De notar que, por definição, esta interface deve estar sempre ativa e que, quando é estabelecida uma nova vizinhança através desta, apenas haverá perda de vizinhança quando as interfaces físicas ficarem inativas.

* 1. Implementação de duas LANs virtuais através do *switch*

Esta experiência teve como objetivo a criação e implementação de duas LANs virtuais (VLAN) através do *switch*, podendo as portas serem escolhidas de forma personalizada.

Para se criar e configurar uma VLAN, foram necessários determinados comandos executados no ambiente do *GTKTerm* e que poderão ser observados em anexo (ESPECIFICAR ANEXO). No entanto, foram ainda necessários outros comandos para tornar as VLANs criadas funcionais, nomeadamente a permissão a cada computador para responder a *pings broadcast*, bem como configurar quais os IPs correspondentes e as rotas que cada computador possuirá (ESPECIFICAR ANEXO).

Nesta experiência, existem dois domínios broadcast, sendo tal comprovado pelos *logs* obtidos e que se encontram em anexo (ESPECIFICAR ANEXO). Os *logs* foram obtidos na sequência de um *ping broadcast* enviado pelo tux21. A partir deles, pode-se concluir que o tux22 não recebe os pacotes ICMP, ao invés do tux24, que recebe. No entanto, este último apenas não responde a eles pois a opção para resposta a *pings broadcast* está desativada. Nos anexos são ainda incluídos os logs obtidos na sequência de um ping broadcast enviado pelo tux22 e, tal como se pode verificar, o tux22 é o único que recebe os pacotes do ping.

* 1. Configuração de um router em Linux